*Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr* ***02/02/24/ZO***

**Oświadczenie dotyczące sposobu i zakresu spełnienia wymogów, będącego przedmiotem zamówienia.**

…………………………….

Nazwa firmy

i adres wykonawcy

Będąc upoważnionym do reprezentacji ………….……………………………………oświadczam, iż oferowane podnośniko-obrotniki tarcz strzeleckich, spełniają następujące parametry i funkcjonalności:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane parametry i funkcjonalności** | **Wymagane parametry i funkcjonalności**  **( wpisać tak lub nie)** |
| Nośnik tarcz wielkości postaci lub pół postaci, tarcze (dwustronne) powinny być w zestawie. |  |
| Możliwość pracy z tarczami dwustronnymi "swój/obcy" (funkcjonalność obrotnika 90 stopni +90 stopni) |  |
| Urządzenie mobilne z własnym zasilaniem akumulatorowym, akumulatory i ładowarki w zestawie |  |
| Możliwość sterowania ustawieniem tarczy przez styki bezpotencjałowe lub prądowe, z informacją zwrotną (preferowane złącze komunikacyjne RS232/422/stykowe lub WSB04) |  |
| Zintegrowany (lub w zestawie) czujnik trafień w tarczę odpowiedni dla amunicji niskoenergetycznej (amunicja UTM MMR, energia pocisku ok. 5J) |  |
| Wymagane: tryb pracy jako podnośnio-obrotnik |  |
| Preferowane: wszystkie mechanizmy urządzenia w jednej obudowie; dopuszczalne: montaż wszystkich mechanizmów do wspólnej ramy transportowej |  |
| Preferowane: punkty mocujące umożliwiające zamontowanie urządzenia do podłogi/podstawy |  |
| Preferowane: mechanizmy poprawiające mobilność (ucha do podnoszenia, kółka, etc.) |  |
| Preferowane: osłona wrażliwych mechanizmów urządzeń przed ostrzałem |  |
| Preferowane: podświetlenie tarczy. |  |

Data i podpis osoby upoważnionej

……………………………………………………